## Modificación de la modalidad de antememoria de grabación en una unidad de disco duro

Utilice esta acción para habilitar o inhabilitar el valor de la modalidad de la antememoria de grabación de una unidad de disco duro. La modalidad de la antememoria de grabación determina si la unidad de disco duro almacena los datos antes o después de enviar una confirmación al controlador.

1. Pulse un disco preparado del árbol Principal.
2. Pulse Acciones --> Modificar la modalidad de la antememoria de grabación a grabación diferida/grabación directa.
3. Pulse Sí.

Si establece la modalidad de la antememoria de grabación a grabación diferida, el controlador envía los datos a la unidad de disco duro para el almacenamiento. Por consiguiente, la unidad de disco duro envía una confirmación al controlador antes de almacenar los datos. Al realizar esta acción se mejora el rendimiento, pero también contiene un elemento de riesgo. Si hay un corte en la alimentación, los datos que están actualmente en la antememoria del disco se pierden.

> Atención: Se pueden perder datos si se interrumpe el suministro eléctrico mientras se utiliza la modalidad de grabación diferida. Considere cuidadosamente la opción de habilitar la modalidad de antememoria de grabación diferida en una unidad de disco duro. Dependiendo del modo en el que utiliza el sistema, la modalidad de grabación diferida puede no ser recomendable.

Si establece la modalidad de antememoria de grabación a grabación directa, el controlador envía los datos a la unidad de disco duro para el almacenamiento. Por consiguiente, la unidad de disco duro almacena los datos; a continuación, envía una confirmación al controlador. El uso de la modalidad de grabación directa puede disminuir el rendimiento, pero no hay riesgo de perder datos.