### Ein Laufwerk auf Controller [Nummer], Kanal [Nummer], SCSI-ID [Nummer] ist funktionsunfähig.

Erklärung: Der SCSI-Kanal ist nicht funktionsfähig.

Maßnahme:

- Prüfen Sie Folgendes in der folgenden Reihenfolge:

- Stromversorgung zu externen Gehäusen, Anschlüssen
- Korrekter Anschluss der Kabel
- Einwandfreier Zustand der Kontaktstifte (nicht beschädigt, gebogen, eingedrückt), Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Rückwandleiterplatte, Adapter und Laufwerke.

Wenn keine Anschlussprobleme festgestellt werden können, gehen Sie beim Austauschen von Teilen in der folgenden Reihenfolge vor: Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Kabel, Rückwandleiterplatten, Adapter und Laufwerke. Bevor Sie ein Laufwerk oder einen Adapter ersetzen, stellen Sie sicher, dass diese mit der neuesten Firmware aktualisiert sind und dass der Fehler dennoch auftritt.