## 원격 시스템 추가

시스템에 연결하여 시스템 정보를 검색하려면 이 조치를 사용하십시오. 플러그인 응용프로그램으로서 ServeRAID 관리자를 사용할 경우에는 이 조치를 사용할 수 없습니다.

1. 원격 --> 원격 시스템 추가를 누르거나 도구 모음에서 아이콘을 누르십시오. 원격 시스템 추가 창이 열립니다.
2. 원격 TCP/IP 호스트 이름이나 주소를 입력하십시오.
3. 원격 시스템 시동 포트 번호를 입력하십시오. 기본 포트 번호는 34571입니다.
4. 원격 시스템에서 보안이 사용 가능하면 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.
   참고: 암호는 대소문자를 구분합니다.
   보안이 사용 불가능하면 6 단계로 가십시오. (기본값은 보안 사용 가능입니다.)
5. 사용자 이름과 암호를 저장하려면 사용자 이름/암호 저장 선택란을 체크하십시오. 일단 원격 시스템과 연결이 이루어지면 ServeRAID 관리자가 호스트 이름과 함께 연결 정보를 파일에 저장하므로 ServeRAID 관리자를 실행할 때마다 사용자 이름과 암호를 입력하지 않아도 됩니다.
6. 연결을 누르십시오.

추가정보: 원격 시스템을 추가하기 전에 ServeRAID 관리자가 원격 시스템에서 실행되고 있는지 확인하십시오. 관리자가 원격 시스템에서 실행되고 있지 않으면 오류가 발생합니다.

### 성공적으로 원격 시스템 추가

원격 시스템이 성공적으로 추가되면 관리자는 새로 추가된 시스템을 사용하여 기본 트리를 갱신합니다. 기본 트리가 시스템을 전체적으로 확장시켜 주므로 해당 오브젝트를 확인할 수 있습니다. 기본 트리에 펼쳐져 있던 기존 시스템은 시스템을 새로 추가하면 접혀집니다.

다음 번에 ServeRAID 관리자를 시작할 때 관리자는 기본 트리 안으로 시스템을 자동으로 로드합니다. 이 시스템 중 하나를 누르면 관리자는 다음 중 하나를 실행합니다.

- 원격 관리자에 보안이 사용 가능하며 사용자 이름과 암호를 저장하지 않은 경우, 원격 시스템 추가 창을 열고 보안 정보를 요구합니다.
- 사용자 이름과 암호를 저장했거나 보안이 사용 불가능한 경우, 시스템에 연결하고 시스템 정보를 검색합니다.

### 원격 시스템 추가 실패

원격 시스템과의 연결에 실패하면 ServeRAID 관리자가 오류 메세지를 표시하고 기본 트리에 원격 시스템을 추가하지 않습니다. 관리자가 연결에 실패한 경우에는 다음을 고려해 보십시오.

- 원격 시스템이 사용자 시스템과 같은 버전의 ServeRAID 관리자를 사용하는지 확인하십시오.
- 원격 시스템에 TCP/IP가 설치되었는지 확인하십시오.
- 원격 시스템에서 보안이 사용 가능하다면 올바른 사용자 이름과 암호를 입력했는지 확인하십시오.
- 원격 시스템이 켜졌는지 확인하십시오.
- 호스트 이름을 사용하여 연결을 시도하는 중이면 도메인 이름 서버나 호스트 파일에 호스트 이름이 정의되었는지 확인하십시오.
- 원격 세션이 올바른 포트에서 실행되고 있는지 확인하십시오.