## 新規または除去された作動可能ドライブの検出

このアクションを使用して、以下のいずれかについてすべての SCSI チャネルを検出します。

- 追加されたハード・ディスク・ドライブ。
- 除去された作動可能ドライブ。

1. メイン・ツリーからコントローラをクリックします。
2. 「新規または除去された作動可能ドライブの検出」 をクリックします。

   ServeRAID マネージャーは選択したコントローラ上のすべてのチャネルを検出します。完了する前に検出を停止するには、「キャンセル」をクリックします。

3. 検出レポートを検討して、「完了」をクリックします。

### 作動可能ドライブの除去

作動可能ドライブをシステムまたは筐体から物理的に除去した後で、メイン・ツリーはそのドライブをまだ作動可能として報告します。ファームウェアは作動可能ドライブと通信しないので、そのドライブが除去されたことを示しません。メイン・ツリーから作動可能ドライブを除去するには、「新規または除去された作動可能ドライブの検出」を使用します。