### Impossibile definire un'unità hot-spare sul controller [numero], canale [numero], ID SCSI [numero].
Impossibile definire un'unità hot-spare in standby sul controller [numero], canale [numero], ID SCSI [numero].

Spiegazione: L'unità hot-spare o hot-spare in standby non può essere definita perché si è verificato un errore hardware.

Azione:

1. Verificare che il controller, i cavi e le unità disco rigido siano installati correttamente.
2. Verificare che le unità siano attive.
3. Ritentare il comando.
4. Se risulta impossibile eseguire il comando, riavviare il server e ritentare.