### Ein Laufwerk auf Controller [Nummer], Kanal [Nummer], SCSI-ID [Nummer] ist funktionsunfähig.

Erklärung: Fehler bei der Kommunikation zwischen dem Laufwerk und dem Adapter, als der Adapter versuchte, die RAID-Konfiguration des Laufwerks auszuwerten.

Maßnahme:

- Prüfen Sie Folgendes in der folgenden Reihenfolge:
  - Stromversorgung zu externen Gehäusen, Anschlüssen
  - Korrekter Anschluss der Kabel
  - Einwandfreier Zustand der Kontaktstifte (nicht beschädigt, gebogen, eingedrückt), Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Rückwandleiterplatte, Laufwerke und Adapter.

  Wenn keine Anschlussprobleme festgestellt werden können, gehen Sie beim Austauschen von Teilen in der folgenden Reihenfolge vor: Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Kabel, Laufwerke, Rückwandleiterplatten und Adapter. Bevor Sie ein Laufwerk oder einen Adapter ersetzen, stellen Sie sicher, dass diese mit der neuesten Firmware aktualisiert sind und dass der Fehler dennoch auftritt.
  Hinweis: Wenn mehrere Laufwerke innerhalb derselben Zeitspanne als funktionsunfähig gekennzeichnet werden, prüfen Sie Kabel und Rückwandplatte.