### Ein Laufwerk auf Controller [Nummer], Kanal [Nummer], SCSI-ID [Nummer] ist funktionsunfähig.

Erklärung: Einer der folgenden Umstände liegt vor:

- Fehler bei der Kommunikation zwischen dem Laufwerk und dem Adapter.
- Der Adapter schlug fehl.

Maßnahme: Prüfen Sie Folgendes in der folgenden Reihenfolge:

- Stromversorgung zu externen Gehäusen, Anschlüssen
- Korrekter Anschluss der Kabel
- Einwandfreier Zustand der Kontaktstifte (nicht beschädigt, gebogen, eingedrückt), Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Rückwandleiterplatte, Laufwerke und Adapter.
- Wenn keine Anschlussprobleme festgestellt werden können, gehen Sie beim Austauschen von Teilen in der folgenden Reihenfolge vor: Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Kabel, Rückwandleiterplatten, Laufwerke und Adapter. Bevor Sie ein Laufwerk oder einen Adapter ersetzen, stellen Sie sicher, dass diese mit der neuesten Firmware aktualisiert sind und dass der Fehler dennoch auftritt.