## Validation d'un cluster

Cette option vous permet de déterminer si la configuration du cluster est correcte. Elle n'est pas disponible en mode Démarrage CD ou lorsque ServeRAID Manager est utilisé comme application plug-in pour un autre programme.

1. Cliquez sur un système dans l'arborescence principale.

2. Cliquez sur Actions --> Valider le cluster. La fenêtre Valider le cluster s'ouvre. Le système sélectionnée à l'étape 1 apparaît dans la boîte Noeud A.
   Remarque : Vous ne pouvez pas modifier le système Noeud A dans la fenêtre Valider le cluster. Pour sélectionner un autre système, cliquez sur Annuler pour revenir à l'arborescence principale.

3. Sélectionnez un deuxième système dans la zone de liste déroulante Noeud B.
   Remarque : Par défaut, le système Noeud B correspond au premier système dans l'arborescence autre que le système Noeud B. S'il n'y a aucun système distant dans l'arborescence principale, cliquez sur Annuler pour revenir à cette arborescence et ajouter un système distant.

4. Cliquez sur Démarrer. ServeRAID Manager parcourt les deux systèmes pour vérifier la configuration. L'indicateur de progression indique où en est la validation.

5. Si vous voulez arrêter la validation avant la fin, cliquez sur Annuler. Sinon, si ServeRAID Manager détecte des problèmes dans la configuration, il les consigne dans la zone de message. Si la configuration ne présente aucun problème en revanche, la zone de message contient uniquement les paires de clusters rencontrées.

6. Pour afficher les événements de rapport de problèmes dans une fenêtre pratique, cliquez deux fois sur un événement dans la zone de message.

7. pour enregistrer le contenu de la zone de message, cliquez sur Enregistrer. Une fenêtre Enregistrer sous apparaît. Indiquez le nom du fichier pour le journal de la zone de message et cliquez sur OK.

8. Cliquez sur Terminé pour fermer la fenêtre Valider le cluster. Si la configuration comporte des problèmes, utilisez l'option Configurer pour la mise en cluster afin de les régler. Ensuite, sélectionnez à nouveau Valider le cluster.

### Voir également

Configuration du contrôleur ServeRAID pour mise en cluster
IBM Netfinity ServeRAID-4x Ultra160 SCSI Controller User's Reference