### Ein Laufwerk auf Controller [Nummer], Kanal [Nummer], SCSI-ID [Nummer] ist funktionsunfähig.

Erklärung: Einer der folgenden Umstände liegt vor:

- Adapter wurde möglicherweise im nicht überwachten Modus konfiguriert, so dass Änderungen an der RAID-Konfiguration automatisch akzeptiert werden.
- Ein Laufwerk wurde vom Benutzer entfernt oder in eine neue Position gebracht.
- Fehler bei der Kommunikation zwischen dem Laufwerk und dem Adapter.
  Hinweis: In einer Clustering- oder Überbrückungsumgebung, wenn ein logisches Laufwerk zu einem anderen ServeRAID-Adapter verschoben wurde, können diese Einträge normal sein.

Maßnahme:

Prüfen Sie Folgendes in der folgenden Reihenfolge:

- Stromversorgung zu externen Gehäusen, Anschlüssen
- Korrekter Anschluss der Kabel
- Einwandfreier Zustand der Kontaktstifte (nicht beschädigt, gebogen, eingedrückt), Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Rückwandleiterplatte, Laufwerke und Adapter.
  Wenn keine Anschlussprobleme festgestellt werden können, gehen Sie beim Austauschen von Teilen in der folgenden Reihenfolge vor: Abschluss (bei Systemen ohne Rückwandleiterplatte), Kabel, Rückwandleiterplatten, Laufwerke und Adapter. Bevor Sie ein Laufwerk oder einen Adapter ersetzen, stellen Sie sicher, dass diese mit der neuesten Firmware aktualisiert sind und dass der Fehler dennoch auftritt.
  Hinweis: Wenn mehrere Laufwerke innerhalb derselben Zeitspanne als funktionsunfähig gekennzeichnet werden, prüfen Sie Kabel und Rückwandplatte.