### Der Vorauslese-Cache-Modus für Controller [Nummer] konnte nicht aktiviert werden.

Erklärung: Ein Hardwarefehler ist aufgetreten.

Maßnahme:

1. Überprüfen Sie, ob Controller, Kabel und Festplattenlaufwerke ordnungsgemäß installiert sind.
2. Überprüfen Sie, ob das Laufwerk mit Strom versorgt wird.
3. Wiederholen Sie den Befehl.
4. Kann der Befehl immer noch nicht ausgeführt werden, führen Sie einen Neustart des Servers durch, und wiederholen Sie den Befehl.