### Un disco está fuera de servicio en el controlador [número], canal [número], ID de SCSI [número].

Explicación: Se ha producido una de las siguientes incidencias:

- El adaptador puede estar configurado en modalidad desatentida para que los cambios en la configuración RAID se acepten de forma automática.
- El usuario ha extraído o reorganizado un disco.
- Se ha producido un error de comunicación entre el disco y el adaptador.
  Nota: En un entorno de clústeres o de traslado entre nodos, si se traslada un disco lógico a otro adaptador ServeRAID, estas entradas pueden ser normales.

Acción:

Compruebe lo siguiente en el orden indicado:

- La alimentación de los alojamientos y conexiones externos
- La disposición correcta de los cables
- Patillas dañadas, torcidas o chafadas, terminación (para sistemas sin placa principal), placas principales, discos y adaptador.
  Si no se puede identificar ningún problema de conexión, el orden para sustituir las piezas es la terminación (para sistemas sin placa principal), cables, placas principales, discos y adaptador. Antes de sustituir un disco o adaptador, asegúrese de que se han actualizado con el firmware más reciente y todavía fallan.
  Nota: Si se marcan como fuera de servicio varios discos en el mismo periodo de tiempo, compruebe los cables y las placas principales.